　このディレクトリには、JRA-55の積雪深解析の不具合の影響を受けた格子、期間を指定するためのマスキングデータが収録されています。

1 ディレクトリ構造
　YYYY: 西暦、MM: 月
　*.ctl （Grid Analysis and Display System（GrADS; 描画ソフト）コントロールファイル）
　*.pdef （GrADS投影定義ファイル）

Mask -+- mask1_LL125 -+- mask1_LL125_YYYYMM.dat （１バイト整数データ）
                      +- ...
                      +- mask1_LL125.monthly.ctl
      +- mask1_TL319 -+- TL319_general.pdef
                     -+- mask1_TL319_YYYYMM.dat （１バイト整数データ）
                      +- ...
                      +- mask1_TL319.monthly.ctl
      +- mask2_LL125 -+- mask2_LL125_monMM.dat （１バイト整数データ）
                      +- ...
                      +- mask2_LL125.monthly.ctl
      +- mask2_TL319 -+- TL319_general.pdef
                     -+- mask2_TL319_monMM.dat （１バイト整数データ）
                      +- ...
                      +- mask2_TL319.monthly.ctl

2 データ形式
2.1 積雪深が過大な値となった領域用のマスキングデータ（1.25度緯度／経度格子）(mask1_LL125)
・変数の型：１バイト整数データ
・数値：不具合格子点(1)、その他(0)
・データの並び：
　最初の288バイトは90°Nの緯度帯について経度0（標準子午線上）を始点として東向きに1.25度間隔でデータが並んでいます。緯度帯については南向きに1.25度間隔で並んでいます。
・ファイル構成：
　1958年1月から2016年6月までの月別ファイル（計702ファイル）

2.2 積雪深が過大な値となった領域用のマスキングデータ（モデル格子）(mask1_TL319)
・変数の型：mask1_LL125と同じ。
・数値：mask1_LL125と同じ。
・データの並び：
　最初の48バイトは最北端の緯度帯について経度0（標準子午線上）を始点として東向きにデータが並んでいます。緯度帯については南向きに並んでいます。各緯線上の格子点の個数は緯度により異なります。モデル格子の緯度と各緯線上の格子点の個数については、JRA-55プロダクト利用手引書：モデル格子データ編(http://jra.kishou.go.jp/JRA-55/index_ja.html#manual)をご参照ください。
・ファイル構成：mask1_LL125と同じ。

2.3 積雪が少なくなった格子点用のマスキングデータ(mask2_LL125)
・変数の型：mask1_LL125と同じ。
・数値：mask1_LL125と同じ。
・データの並び：mask1_LL125と同じ。
・ファイル構成：
　１〜１２月の月別ファイル（計12ファイル）

2.4 積雪が少なくなった格子点用のマスキングデータ（モデル格子）(mask2_TL319)
・変数の型：mask1_LL125と同じ。
・数値：mask1_LL125と同じ。
・データの並び：mask1_TL319と同じ。
・ファイル構成：mask2_LL125と同じ。

3 要素毎の影響の確認方法
・積雪深（要素名は積雪の深さ及び積算積雪の水当量）への影響の確認方法
　積雪深が過大な値となった領域用のマスキングデータと積雪が少なくなった格子点用のマスキングデータの両方により不具合の影響の有無をご確認ください。

・上向き短波放射フラックスへの影響の確認方法
　積雪が少なくなった格子点用のマスキングデータにより不具合の影響の有無をご確認ください。

・顕熱フラックスへの影響の確認方法
　積雪が少なくなった格子点用のマスキングデータにより不具合の影響の有無をご確認ください。